**Fabrikat: Wilkhahn**

**Modell: Confair Falttisch, staffelbar**

Design: Andreas Störiko

  

**Modelle:**

440/00 rechteckig

440/2 längsseits gerundet

**Normen:**

ANSI / BIFMA X 5.5

**Maße Tisch:**

Höhe Oberkante Tischplatte: 73 cm

Tiefe x Breite:

Modell 440/00 rechteckig
 90 x 180 / 200 / 210 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 cm

100 x 180 / 200 / 210 / 220 / 240 / 260 / 280 / 300 cm

105 x 180 / 200 / 210 / 220 / 240 / 260 / 280 cm

110 x 180 / 200 / 210 / 220 / 240 / 260 / 280 cm

120 x 180 / 200 / 210 / 220 / 240 / 260 cm

Modell 440/2 längsseits gerundet

90/110 x 260 cm

90/120 x 180 / 240 / 260 / 280 cm

**Gewicht:**

bei Größe 90 x 260 cm: 65,23 kg (abhängig von Modell und Ausführung ohne Verpackung)

**Funktion:**

Mobiles Tischprogramm mit in der Querachse horizontal schwenkbaren, mittig geteilten Tischplatten zum variablen Einsatz in Konferenz-, Vortrags- und Besprechungsräumen, sowie in Mehrzweckräumen und Arbeitsplätzen

Mit hochgeschwenkter Platte platzsparend staffelbar, Staffelmaß: ca. 20 cm pro Tisch (Staffelmaß: Mittelachse Tisch zu Mittelachse Tisch)

Das Hochschwenken der Tischplatte erfolgt unter geringen Kraftaufwand werkzeuglos durch beide Hände. Das Herabschwenken erfolgt durch einfaches Herunterdrücken. In beiden Positionen ist keine Arretierung notwendig.

**Gestell:**

Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet (schwarz oder silber seidenmatt)

Optional: Fußausleger glanzverchromt oder poliert

Standrohre aus Aluminiumprofil beschichtet (schwarz oder silber seidenmatt)

Optional: Standrohre natur eloxiert oder glanzverchromt

Zargen aus Aluminiumprofil, beschichtet (schwarz oder silber seidenmatt)
Optional: Zargen natur eloxiert
Verbindungsstange, beschichtet (schwarz oder silber seidenmatt)
Optional: Verbindungsstange glanzverchromt (nur in Verbindung mit Fußausleger und Standrohr verchromt)

Feststellbare Rollen mit Laufflächen aus schwarzem Polyamid, Durchmesser 10 cm.

**Tischplatte:**

Spanstäbchenplatte Güteklasse E1

Holzkante verdeckt umlaufend, Form wahlweise ballig oder gerade, mit integriertem Stoßprofil aus schwarzem Elastomer

Kantenprofile:



**Oberfläche Tischplatte:**

Plattengruppe 1 – Schichtstoff:

Plattenstärke 26 mm

Schichtstoff nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Buchenschichtholzumleimer, natur geölt

Plattengruppe 2 – Furnier:

Plattenstärke 26 mm

Variante 1:

Buchefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Buchenschichtholzumleimer, Eiche- oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Umleimer, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Variante 2:

Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca nach Wilkhahn-Farbtonmuster mit Umleimer, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier

Furnierausführung:

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet

Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig

Klarlack versiegelte Oberflächen:

Offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier sowie Wilkhahn Furnier Mocca

Geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier

Plattengruppe 3 – Linoleum:

Plattenstärke 27 mm

Linoleum nach Wilkhahn-Farbtonmuster, mit Buchenschichtholzumleimer, natur geölt

Optional: Sonderanfertigungen nach Absprache möglich. Formen, Maße, Oberflächen und Kanten nach Machbarkeitsprüfung

Sonderausführungen auf Kundenwunsch auf Anfrage und nach technischer Klärung durch Wilkhahn

**Umwelt Produkt Information:**

Materialeinsatz bei Größe 90 x 260 cm: Holz 68,43 %, Stahl 6,48 %, Aluminium 20,73 %, Kunststoffe 4,16 %

Rücknahme, Demontage und Recycling:

Alle Bauteile des Confair Falttisches sind zerstörungsfrei zu demontieren.

Um eine sortenreine Werkstoffsortierung zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern. Insgesamt können 90 Prozent des Tischs dem Recycling zugeführt werden.

Weitere Informationen unter <http://www.wilkhahn.de/gruen>.

**Zubehör:**

Optional: Tisch-Tisch-Verbinder (Modell 613): Zwei drehbare, arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben

Optional: Integrierte Technikbox beidseitig mit 3 Steckfeldern (Modell 701/60), 4 Steckfeldern (Modell 701/70), oder Integrierte Technikbox Compact mit 3 Steckfeldern (Modell 701/95). Gehäuse Aluminium natur eloxiert, Seitenteile Kunststoff ähnlich RAL 9006, Steckfelder Kunststoff schwarz, Rahmen aufgesetzt mit Drehmechanik, anschlussfertig inklusive Montagevorbereitung und Kabel

Optional: Set Einbauklappe mit Bürstenprofil: Klappe beidseitig farb- und materialgleich und flächenbündig mit der Tischoberfläche, Plattenausschnitt mit umlaufendem Echtholz-Anleimer, weitestgehend farbgleich mit der Tischplatte, um 180° öffnende Scharniere, Maße Einbauklappe: 300 x 150 mm. Kabelkorb zur Montage unter der Tischplatte (für Einbauposition außerhalb der Zargen) oder Ablagenetz (für Einbauposition innerhalb der Zargen). Aufnahmehalterung (Metallwinkel) für Steckdosenleiste. Kabelklammern aus schwarzem, glasfaserverstärktem Polyamid zur vertikalen Kabelführung am Standrohr des Tischgestells

Optional: Set Einbauklappe Basic: Gehäuse Aluminium natur eloxiert, mit Klappe und Bürstenprofil, Rahmen auf Tischplatte aufgesetzt, Öffnungswinkel 90°. Maße Einbauklappe Basic: 300 x 120 mm. Kabelkorb zur Montage unter der Tischplatte (für Einbauposition außerhalb der Zargen) oder Ablagenetz (für Einbauposition innerhalb der Zargen). Aufnahmehalterung (Metallwinkel) für Steckdosenleiste. Kabelklammern aus schwarzem, glasfaserverstärktem Polyamid zur vertikalen Kabelführung am Standrohr des Tischgestells

Optional: Steckdosenleiste (Modell 708/1, 708/2, 708/4, 708/5, 708/6), 3-5 Steckfelder wählbar aus verschiedenen Konfigurationen aus Strom-, und/oder Daten, und/oder VGA, mit dazugehörigen Kabeln.

Optional: Zuleitungskabel, 3 x 1,5 mm², schwarz, Schuko-Winkelstecker + Buchse GST18/3, Länge ca. 300 cm (Modell 708/8) oder Weiterleitungskabel, 3 x 1,5 mm², schwarz, Stecker + Buchse GST18/3, Länge ca. 100 cm (Modell 708/9)

Einbauten bei Ausführung in Plattengruppe 3 auf Anfrage

**Zertifizierungen und Awards Confair Falttisch**

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS
FSC

GREENGUARDTM (Zertifizierung im Prozess)

LEED

Analog zu den Anforderungen von LEED kann die folgende Punktzahl erreicht werden:

LEED CI 5 – 7

LEED NC 4

LEED EB 7

**Internationale Designauszeichnungen Confair Falttisch:**

1995: Design-Week-Award, Großbritannien, 1. Preis

1995: Best of Competition, Apex Award, International Interior Design Association Chicago/USA

1996: Goed Industrieel Ontwerp / Niederlande, „Best of Category“

1996: Industrie Forum Design, Gutes Design, „Die Besten der Branche“, Hannover

1996: Design Center NRW, „Roter Punkt für hohe Designqualität“, Essen

1996: Industrial Design Excellence Award, „Silber“ in der Kategorie Möbel, Industrial Designers Society of America and Business Week

1996: Design Center NRW, Höchste Designqualität für den Falttisch, „Die Besten der Besten“, Essen

1997: Aluminium Award, Nederlands Aluminium Centrum

1998: Compasso d´oro, Milano

2000: Innovationspreis Architektur und Office, AIT, Orgatec

2004: Jubiläums-Award „10 aus 50“, Gewinner Büromöbelsysteme, md International magazine of design

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

Revisionsstand November 2015