**Leistungsverzeichnis Occo Programm 223 Barstühle**

Spezifizierung: Ergänzende Barstühle zum durchgängigen Gestalten sozialer Bereiche

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Abmessungen in cm:** | **Barstuhl, Sitzhöhe 65 cm**  Kufengestell Stahlrohr | Gesamthöhe | 77 cm |
|  |  | Breite | 53 cm |
|  |  | Tiefe | 51 cm |
|  |  | Sitzhöhe | 65 cm |
|  | * ungepolstert | Gewicht | 8,16 kg |
|  | * mit Sitzpolster |  | 9 kg |
|  |  | Packmaß mit Karton  Gewicht Karton | 74 x 74 x 85 cm  4,62 kg |
|  |  |  |  |
|  | **Barstuhl hoch,**  **Sitzhöhe 75 cm**  Kufengestell Stahlrohr | Gesamthöhe | 87 cm |
|  |  | Breite | 54 cm |
|  |  | Tiefe | 52 cm |
|  |  | Sitzhöhe | 75 cm |
|  | * ungepolstert | Gewicht | 8,16 kg |
|  | * mit Sitzpolster |  | 9 kg |
|  |  | Packmaß mit Karton  Gewicht Karton | 74 x 74 x 95 cm  4,86 kg |
|  |  |  |  |
|  | **Barstuhl, Sitzhöhe 65 cm**  Vierbeingestell  Massivholz, Eiche | Gesamthöhe | 77 cm |
|  |  | Breite | 49 cm |
|  |  | Tiefe | 47 cm |
|  |  | Sitzhöhe | 65 cm |
|  | ungepolstert | Gewicht | 7,5 kg |
|  | mit Sitzpolster |  | 8,5 kg |
|  |  | Packmaß mit Karton  Gewicht Karton | 74 x 74 x 85 cm  4,62 kg |
|  |  |  |  |
|  | **Barstuhl hoch,**  **Sitzhöhe 75 cm**  Vierbeingestell  Massivholz, Eiche | Gesamthöhe | 87 cm |
|  |  | Breite | 52 cm |
|  |  | Tiefe | 49 cm |
|  |  | Sitzhöhe | 75 cm |
|  | ungepolstert | Gewicht | 7,5 kg |
|  | mit Sitzpolster |  | 8,5 kg |
|  |  | Packmaß mit Karton  Gewicht Karton | 74 x74 x 95 cm  4,86 kg |
|  |  |  |  |
|  | **Barstuhl, drehbar,**  **Sitzhöhe 50 - 68 cm, höhenverstellbar**, Fußteller mit Standsäule, Edelstahl gebürstet | Gesamthöhe | 62 – 79 cm |
|  |  | Breite | 45 cm |
|  |  | Tiefe | 45 cm |
|  |  | Sitzhöhe | 50-68 cm |
|  | ungepolstert | Gewicht | *Auf Anfrage* |
|  | mit Sitzpolster | Gewicht | *Auf Anfrage* |
|  |  | Packmaß mit Karton  Gewicht Karton | 47 x 47 x 89 cm  1,5 kg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ausstattung** |  |  |
|  | **Funktion/ Ausstattung** | **Vorteile** |
| Funktion | Durch verschiedene Gestell-Varianten an Innenarchitektur und Einrichtung anpassbar. Pflegeleichte Oberfläche oder wohnlicher mit Sitzkissen oder Polster wählbar. Wirkt zurückhaltend durch niedrige Rückenlehne, bietet dennoch guten Sitzkomfort. | Die Barstühle bestechen durch die organische Form der Sitzschale, die Sicherheit und Komfort vermittelt.  Hoher Sitzkomfort, große Gestaltungsvielfalt.  Durchgehende Gestaltung vieler Funktionsbereiche möglich. Ermöglicht die Realisierung wohnlicher Gestaltungskonzepte. |
| Sitzschale | Polypropylen, einteilig, verstärkt, durchgefärbt:  - Weiß,  - Schwarz,  - Grau,  - Graubeige,  - Orangerot,  - Blaugrau. | Ergonomisch geformt.  Hoher Sitzkomfort.  Robuste Verbindung von Gestell und Schale vermittelt hohe Wertigkeit. Langlebige Gebrauchs-qualität. Fünf Jahre Garantie. |
| Polster | **Ungepolstert**  Optional lose **Sitzauflage** Filz (mit Antirutsch-Beschichtung) Farben: Anthrazit, Hellmeliert, Graphit, Mango, Verde, Deep Water. | Filzauflage 5 mm Stärke: mit Antirutsch-Beschichtung.  100% reine Schurwolle, ohne Zusätze von Chemie oder recycelten Textilien, bestätigt durch Wollsiegel der "The Wollmark Company". Hergestellt in Deutschland.  Das Sitzen wird durch die Filzauflage wärmer und angenehmer. Die Auflage ist luftdurchlässig und hautfreundlich. |
|  | **Sitzpolster** Schnittschaum mit Stoff-/ Lederbezug. | Bequem, gute Polstereigenschaften, hohe Bequemlichkeit bei geringer Schaumdicke. |
| Bezug | Viele Stoffkollektionen und zwei Ledervarianten möglich. Bezug austauschbar. | Gestaltungsvielfalt und farbliche Anpassung an Raumumgebung oder Akzentuierung.  Bezug austauschbar. |
| Gestell | **Kufengestell**, Stahl,  mit Fußstütze aus Stahlrundstab,  Durchmesser 12 mm.  Strukturmatt beschichtet:  - Weiß,  - Schwarz,  - Grau,  - Graubeige,  - Orangerot,  - Blaugrau.  Glanzverchromt,  stapelbar (bei ungepolsterter Ausführung), bis zu 10 Stück freistehend | **Stahl** Strukturmatt farbig beschichtet oder glanzverchromt. |
|  | **Vierbeingestell Massivholz**  Sitzträger aus Stahlrohr in der Farbe Dunkelgrau strukturmatt zur Montage der Sitzschale sowie zur Aufnahme der vier Beine aus Massivholz Eiche, Natur geölt. Mit Fußstütze aus Stahlrundstab, glanzverchromt. | **Eiche**, Natur geölt |
|  | **Fußteller mit Standsäule**, stufenlose Höheneinstellung, **Gestell Edelstahl gebürstet** |  |
| Stapelfähigkeit | Kufengestell Stahlrohr, **glanzverchromt und ungepolstert** | Stapelbar bis 10 Stück freistehend |
| Gleiter | Universalgleiter für weiche und harte Böden, optional Filzgleiter. |  |

Stand 7/ 2021