**Fabrikat: Wilkhahn**

**Modell: ON Besprechungs- / Besucherstuhl vierbeinig**

Design: wiege



**Modelle:**

176/7 Normal hoher Rücken (stapelbar)

176/71 Normal hoher Rücken, Management Ausführung (nicht stapelbar)

**Normen / Gütezeichen:**

DIN EN 13761

DIN EN 1022

GS Norm (Geprüfte Sicherheit)

ANSI/BIFMA X5.1

**Maße Stuhl:**

Sitzhöhe: 43 cm

Gesamthöhe: 90 cm

Breite: 64 cm

Tiefe: 64 cm

Die Sitzhöhe ist mit DIN-Prüfgeräten unter Belastung ermittelt

Gesamthöhe, Breit und Tiefe entsprechen den Mindestkonturmaßen

**Gewicht:**

176/7 Normal hoher Rücken: 8,5 kg (abhängig von Modell und Ausführung ohne Verpackung)

176/71 Normal hoher Rücken, Management Ausführung: 9,0 kg (abhängig von Modell und Ausführung ohne Verpackung)

**Funktion:**

Schlichter, formal abgestimmter vierbeiniger Besprechungs-/ Besucherstuhl

Stapelbar bis zu fünf Stück freistehend, auf Transportkarre bis zu acht Stück

**Gestell:**

Gestell aus glanzverchromtem Stahlrohr

Beine Durchmesser 22 mm

Querstrebe Durchmesser 16 mm

Standardausführung: schwarze Polyamid Gleiter für Teppichböden

Optional: Polyurethan Gleiter für harte Böden

Optional: Polyamid Gleiter mi zusätzlichem Filzeinsatz (z.B. für kratzempfindliche Holz- oder Steinböden

Kunststoffkleinteile schwarz durchgefärbt

**Sitz:**

Einteilige Schalen-Rahmenkonstruktion aus durchgefärbtem glasfaserverstärktem Polypropylen

Sitz austauschbar

Sitzpolster aus Polyurethan-Formschaumteil, materialgleich bezogen mit der Rückenlehnenbespannung in Fiberflex, Farben laut Wilkhahn Fiberflex Musterkarte

Optional: Stoffbezug aus Wilkhahn Stoffkollektion

Optional: Stoffbezug nach Kundenwunsch, ggf. Materialeignungsprüfung durch Wilkhahn

Management-Polsterung (Modelle 176/71)

Sitzpolster mit zusätzlicher Wattierung und seitlichen Polsterböden

Stoffbezug aus Wilkhahn Stoffkollektion

Optional: Lederbezug aus Wilkhahn Lederkollektion

Optional: Stoff- oder Lederbezug nach Kundenwunsch, ggf. Materialeignungsprüfung durch Wilkhahn

**Rücken:**

Elastischer Rückenrahmen aus durchgefärbtem, glasfaserverstärktem Polyamid

Bezüge und Polster sind austauschbar

Rücken materialgleich bezogen mit der Sitzbespannung in Fiberflex, Farben laut Wilkhahn Fiberflex Musterkarte

Optional: Stoffbezug aus Wilkhahn Stoffkollektion (mit zusätzlicher Wattierung)

Optional: Stoffbezug nach Kundenwunsch (mit zusätzlicher Wattierung), ggf. Materialeignungsprüfung durch Wilkhahn

Management-Polsterung (Modelle 176/71)

Rücken mit zusätzlicher Wattierung sowie auf Vorderseite zusätzlich mit im Bezug eingenähtem, kaschiertem Schnittschaumvlies und seitlichen Polsterböden

Stoffbezug aus Wilkhahn Stoffkollektionen

Optional: Lederbezug aus Wilkhahn Lederkollektionen

Optional: Stoff- oder Lederbezug nach Kundenwunsch, ggf. Materialeignungsprüfung durch Wilkhahn

**Polster:**

Alle eingesetzten Polsterschäume sind FCKW-frei

**Versandart:**

Modell komplett montiert im Karton

Maße Verpackung:

176/7 Normal hoher Rücken: 750 x 730 x 980 mm

176/71 Normal hoher Rücken, Management Ausführung: 750 x 730 x 980 mm

**Armlehnen:**

Starre Armlehnen aus glasfaserverstärktem, schwarz durchgefärbtem Polypropylen

Optional: mit gepolsterten Armauflagen mit Leder 74/99 schwarz bei Stoffbezug (dann nicht stapelbar)

Optional: mit gepolsterten Armauflagen entsprechend der Lederfarbe bei Lederbezug (nicht stapelbar)

**Umwelt Produkt Information:**

Materialeinsatz: Kunststoff: 38%, Stahl 60%, Holzwerkstoffe 2%

Rücknahme, Demontage und Recycling:

Alle Bauteile des ON Besprechungs- /Besucherstuhl sind zerstörungsfrei zu demontieren.

(Das Sitzpolster ist mit der Sitzaufdopplung verklebt und der Stoff wird an die Sitzaufdopplung getackert).

Um eine sortenreine Werkstoffsortierung zu gewährleisten, sind alle Bauteile über 150 g Gewicht mit einer Materialkennzeichnung versehen. Es findet kein Einsatz von Materialschutzmitteln und halogenorganischen Verbindungen statt, die ein späteres Recycling verhindern. Insgesamt können 94 Prozent des Stuhls dem Recycling zugeführt werden.

Weitere Informationen unter <http://www.wilkhahn.de/gruen>.

Analog zu den Anforderungen von LEED kann die folgende Punktzahl erreicht werden:

LEED CI 5 – 7

LEED NC 4

LEED EB 7

**Zubehör:**

Für Besucherstuhl Modell 176/7:

Reihenverbinder Modell 177 aus verzinktem Stahl

Transportkarre Modell 176 für 8 Besucherstühle

**Zertifizierungen und Awards ON Produktfamilie** (abhängig vom Modell):

UN Global Compact

ISO 9001

ISO 14001

EMAS

GREENGUARDTM (zertifizierte Ausführung auf Anfrage lieferbar)

**Internationale Designauszeichnungen ON Produktfamilie:**

2010: iF product design award 2010, Hannover

2010: Australian International Design Award 2010, Sydney: Kategorie "Furniture and Interior Products"

2010: Mix Interior Award 2010, London: Kategorie "Furniture"

2010: Best of Neocon 2010, Chicago: "Best of Competition", bestes Produkt der Messe über alle Kategorien

2010: Best of Neocon 2010, Chicago: "Gold Winner", bestes Produkt in der Kategorie "Bürostuhl/Ergonomie"

2010: Best of NeoCon 2010, Chicago: "Silver Winner", in der Kategorie "Seating/Conference"

2010: Best of NeoCon 2010, Chicago - People's Choice Awards 2010: "Silver Winner", in der Kategorie "Seating/Conference"

2010: FX International Interior Design Awards,''Product of the year 2010''

2010: Good Design Award 2010, Chicago

2010: Good Design Award 2010, Japan

2011: Universal Design Award 2011, Hannover

2011: Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2011, Silber

2011: Universal Design Award 2011, Consumer Favorite, Hannover

2012: Bundespreis Ecodesign Produkt 2012

Technische Änderungen der gemachten Angaben sind Wilkhahn vorbehalten

 Revisionstand September 2014